附件一

椰树集团综合办公楼户外LED大屏系统

主要设备检验技术参数

户外 LED显示屏屏体 

1. 显示屏面积122.88㎡，显示屏有效显示尺寸宽16m*高8.1m，分辨率3200*1536，最大功率91.42KW，平均功率45.71KW；有节能证书，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是设计显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。

2. LED像素点间距≤5mm;像素密度≥40000点/㎡

3. 像素结构：表贴三合一

4. 刷新率：3840HZ
5. 灯珠尺寸：SMD1921（要求使用国星灯珠）
6. 模组尺寸≤320mmX160mm；模组分辨率≥64×32

7. 显示亮度≥6000cd/㎡；亮度均匀性≥99%

8. 模组平整度≤0.2mm；箱体间间隙≤0.2mm；发光点中心偏差≤1%

9. 100%亮度，灰度等级为≥16bit；70%亮度，灰度等级为≥14bit；50%亮度，灰度等级为≥13bit；20%亮度，灰度等级为≥12bit；

10. 亮度0-6000cd/㎡可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可手动、自动、软件三种调节方式；

11.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点16位颜色校正。

12. 按照GB/T 5169.16-2017对产品PCB进行阻燃测试，阻燃测试等级应达到V-0级；产品底壳套件阻燃等级达到V-0级；产品面罩阻燃等级满足HB级。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）

13. 依据GB/T 2423.24-2013试验类型：程序SaL，试验箱内温度在照射期开始前2h开始升温（小于1K/min的速率）；试验参数值：40度，照射期时间8h；25度，黑暗期时间16h为一个循环，共测试10个循环。试验中，试验后受试样品外观结构和功能均应正常。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）

注：以上配置仅供参考，以实际方案为准
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效果图


